**赣州市肿瘤医院手术床、无影灯等设备**

**竞**

**争**

**性**

**谈**

**判**

**文**

**件**

**赣州市肿瘤医院**

**二0二二年八月 日**

**目 录**

第一章  竞争性谈判文件 1

一、谈 判 邀 请 1

二、响应供应商须知 4

（一）竞争性谈判文件 4

（二）响应文件的编制 5

（三）响应文件的递交 7

（四）谈 判 8

（五）授予合同 11

三、项目需求 13

第二章 附件（响应文件格式） 16

1．投标函 17

2. 投标报价一览表（格式） 18

3．资格证明文件 19

# 

# 第一章  竞争性谈判文件

## 一、谈判邀请

赣州市肿瘤医院就手术床、无影灯等设备进行竞争性谈判，现欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

****一、项目编号：****SB2022-0713

1. ****采购方式：****竞争性谈判  
   ****三、采购内容：****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算金额（元） | 技术要求 |
| 1 | 气垫床（含泵） | 2套 | 69530.00 | 详见竞谈文件 |
| 2 | 监护仪 | 3台 |
| 3 | 电动吸引器 | 2台 |
| 4 | 手术床 | 1套 |
| 5 | 手术无影灯 | 1套 |
| 6 | 空气消毒机（可移动柜机） | 1台 |

****四、谈判方式：****

本项目为整体打包，不接受单一或部分品目报价。不接受联合体响应。开启结束后，谈判小组所有成员集中，与各响应供应商就采购项目中技术参数、售后服务以及合同草案条款等分别进行谈判，谈判小组在谈判结束后，要求符合条件的所有参加谈判的响应供应商在规定的时间内提出最终报价（二次报价）。在没有修正参数的前提下，最终报价（二次报价）不得高于第一次报价。谈判顺序由报名顺序决定。

****五、响应供应商的资格要求：****

1、具有独立承担民事责任的能力；  
2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  
4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、其他资格条件：

5.1所投一、二、三类医疗器械产品用于临床的：二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证及登记表（新证不需登记表），一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证；

5.2所投在中华人民共和国境内生产的一、二、三类医疗器械产品用于临床的：二、三类医疗器械产品须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品的须具有医疗器械生产备案凭证；

5.3经营用于临床三、二类医疗器械的：三类医疗器械须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；（医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需提供）。

1. ****报名时间、报名方式：****  
    **本次竞争性谈判活动采用邮箱报名，不需要到现场报名，供应商须将报名表、营业执照扫描件于2022年8月7日下午17:00之前发送到到电子邮箱gzszlyycgb@126.com。如有疑问，请拨打电话0797-**8105097游龙跃**。**  
   ****七、响应截止时间和谈判时间：****  
    **现场响应截止时间：2022年8月8日（星期一）下午16：00。**  
    **现场谈判地点：赣州市肿瘤医院门诊楼401。**  
    **谈判文件一式三份（一正两副），资料按要求胶装成册。逾期或不符合规定的竞谈响应文件恕不接受。签到时应主动出示身份证明原件。（温馨提示：疫情期间，请各响应供应商提前按政府疫情防控相关要求做好准备。）**

**八、履约保证金及退回方式：**

成交供应商还须缴纳履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），按成交金额的5%缴纳履约保证金。履约保证金由采购人收取，履约结束时一次性无息退还。

**九、付款方式：**

合同签订、货物送达、安装调试、培训完成且验收合格,收到符合国家法律规定的税票后30天内支付合同总额的100%。

****十、联系方式：****  
采购人：赣州市肿瘤医院  
地址：赣州市水东镇花园前19号  
电话：0797-8105097

联系人：游龙跃  
网址：http://www.gzzlyy.com/  
   
附件1：赣州市肿瘤医院采购会报名表

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

附件2：竞争性谈判文件

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

赣州市肿瘤医院  
                       2022年8月4日

# 二、响应供应商须知

## （一）竞争性谈判文件

## **1.澄清与答疑**

## 1.1本项目不进行集中答疑。投标人认为竞争性谈判文件的内容有疑问的，应向竞争性谈判人提出询问，竞争性谈判人应当在3个工作日内对竞争性谈判依法提出的询问作出答复。必要时，竞争性谈判人将组织专家进行论证。并将答疑结果公布在赣州市肿瘤医院官网，各投标人应注意浏览。

## 1.2投标人在规定的时间内未对竞争性谈判文件要求澄清或提出疑问的，竞争性谈判人将视其为同意。

1.3投标人有义务在竞争性谈判活动期间浏览赣州市肿瘤医院官网，竞争性谈判人在赣州市肿瘤医院官网上公布的与本次竞争性谈判项目有关的信息视为已送达各投标人。

**2.谈判文件的修改**

2.1 在法律规定期限内，无论出于何种原因，竞争性谈判人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，以补充（变更）公告的方式对竞争性谈判文件进行修改。

2.2补充（变更）公告将在指定网站上公布。投标人有义务在竞争性谈判活动期间浏览相关网站，竞争性谈判人在网上公布的与本次竞争性谈判项目有关的信息视为已送达各投标人。修改后的内容是竞争性谈判文件的组成部分，将在指定网站公告所有已下载竞争性谈判文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。

## （二）响应文件的编制

**3.响应文件的编制**

3.1 投标人对响应文件的编制应按谈判文件要求。

3.2投标人应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、变更内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

3.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充（变更）公告及答疑进行编制。投标人提供的响应文件不完整，导致的结果和责任由投标人承担。

**4.响应文件构成**

4.1响应文件统一格式应包括但不限于（以下文件均在响应文件中提供复印件加盖投标人公章，注明原件备查项在开标现场提供原件，否则作投标无效处理）：

4.1.1投标函；

4.1.2投标报价一览表（格式）；

4.1.3资格证明文件；

4.1.3.1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；

4.1.3.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.1.3.3法定代表人（或负责人或经营者）授权书及本人身份证（格式附后，身份证原件备查）。

4.1.3.4投标人认为需提供的相关资料和竞争性谈判文件要求提供的其他资料；

4.2响应文件应使用竞争性谈判文件提供的格式，且可以按同样格式扩展。

**5.报价**

5.1投标报价方式：采用 固定报价 方式，投标人根据市场行情和项目实际情况、特点和要求并结合企业自身管理水平及竞争性谈判文件的要求自主报价。

5.2投标人应充分考虑市场环境和生产要素价格的变化，一旦中标，其中标价格不因任何因素而调整。结算时按实际发生的勘察量进行结算。

5.3投标人应按照“竞争性谈判项目需求” 规定的供货内容、责任范围以及拟签订的合同文本条款进行报价，并按《投标报价一览表》确定的格式报出投标单价。

5.4投标人的报价须包含与本项目有关的一切费用。投标人所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

**6.响应文件份数和签署**

6.1投标人应按照要求，提交**一式叁份**响应文件（**1份正本、2份副本**），响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

6.2响应文件必须按统一格式编制并按顺序**胶装成册**，不接受**散页或活页或未胶装成册的**响应文件。

6.3响应文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印（所有纸张必须使用A4纸，宣传材料除外）。

6.4响应文件的正本必须按竞争性谈判文件的规定加盖投标人公章，并按竞争性谈判文件的规定由投标人代表签字或盖章。副本可以采用正本复印件或影印件。

6.5除投标人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人盖章。

6.6 电报、电传、传真形式的响应文件概不接受。

## （三）响应文件的递交

**7.响应文件的密封和标记**

7.1**投标人应将响应文件正本、副本分别密封,并在封装袋上注明“正本”、“副本”字样。**

7.2封装袋应写明项目名称、项目编号、投标人名称并于封口处加盖骑缝章，并按注明的地址送达投标地点。

7.3响应文件未按上述规定密封或加写标记，响应文件将被拒绝。

**8.投标截止期**

在投标截止期后递交的响应文件，竞争性谈判人将拒绝接收。

**9.响应文件的修改和撤回**

9.1在规定的投标截止期前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其递交的响应文件。

9.2投标人的修改材料或撤回通知，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在密封袋上标明“响应文件修改”或“响应文件撤回通知”字样。

9.3在投标截止期至竞争性谈判文件规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回响应文件，否则其投标保证金将不予退还。

# （四）**谈判**

10. 谈判程序

10.1谈判小组对各供应商的谈判响应文件进行初审，并确定谈判内容。谈判响应文件的初审分为

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件“响应文件格式”的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判资格。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

10.2初审出现下列情况者，响应文件被视为无效

1）未提交谈判响应书；

2）未提交报价表；

3）未提供谈判保证金或金额不足，谈判保证金形式不符合谈判文件要求的；

4）未按谈判文件“响应文件构成”的规定提供资格、资信证明文件的；

5）未按谈判文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

6）谈判文件规定为国产产品，提供进口产品参加谈判的。

7）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

8）首次报价超过了采购项目预算或最高限价的；

9）谈判文件规定的其他响应无效条款。

11.谈判

按照递交响应文件时间的顺序，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

11.1谈判文件修正

（1）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（3）供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（4）谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容作记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。谈判小组可以根据情况进行三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

11.2.错误修正

（1）二次报价（最终报价）的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

12.最后报价和定标

（1）谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；本项目竞争性谈判预算单位为控制单价；最后报价超过了采购项目预算或竞争性谈判控制单价的，被视为无效。

（2）投标人根据市场行情和项目实际情况、特点和要求并结合企业自身管理水平及竞争性谈判文件的要求自主报价。投标报价应是包含竞争性谈判范围内的全部工作内容的价格体现，投标综合单价包括但不限于以下内容：收集已有资料、现场查勘、鉴定、分类、组件（组卷）、排列、编号、编目、修裱、装订、编页、录入系统、装盒和排架等费用及税金、管理费、利润、保险、食宿费用等费用。同时应充分考虑场地不足及各种可能因素影响项目实施所增加的费用。

（3）投标人的分项投标单价小于或等于分项竞争性谈判控制单价为有效报价，否则视为无效报价作废标处理。所有有效投标报价按投标单价总和从低到高的顺序依次进行排序，投标单价总和最低者为第一中标候选人，依次类推。即投标报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，依次类推。

（4）当出现二个或以上相同的有效最低投标单价总和时，采用抽签的方式确定中标人。

13.终止谈判采购活动的情形

出现下列情形之一的，终止谈判采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14. 成交结果公告

成交供应商确定后，赣州市肿瘤医院网上公告成交结果，公告期限为1个工作日。向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是合同的一个组成部分。

## （五）授予合同

**15.成交通知书**

15.1竞争性谈判人在中标人确定后2个工作日内向中标人发出《成交通知书》。

15.2《成交通知书》是合同的一个组成部分。

**16.签订合同**

16.1 中标人应自成交公示期（一个工作日）结束且质疑期届满之日起3日内与竞争性谈判人签订合同，否则按投标有效期内撤回其投标处理。

16.2 竞争性谈判文件、中标人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

三、项目需求

气垫床（含泵）技术参数

1、防止褥疮用，柔软、不怕折 交替循环时间 直喷，无交替。

2、床垫材质 尼龙布贴PVC。

3、充气泵工作方式 喷气式，充气泵最大流量 ≥6L/min

4、微孔喷气，使患者身体受压部位保持良好的空气流通，保持皮肤干燥， 分散身体压力。

5、最大承重≥135kg ，充气泵最大出气压≥17kPa

6、充气尺寸：190\*80\*7.6cm±5%

监护仪技术参数

1、一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

2、≥10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率≥800\*600，8通道波形显示

3、可选配触摸屏

监测参数：

4、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

5、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

6、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

7、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

8、具备抗干扰和弱灌注血氧技术

9、NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性

10、HR测量范围包含：[15,300]bpm。精度：±1bpm或更佳。

RESP测量范围包含：

儿童、新生儿患者：[0,150]rpm，成人：[0,120]rpm。

精度：7-150rmp:±2bpm或更佳。

NIBP测量范围包含：

成人:sys:[25,290],dia:[10,250],avr:[15,260]；

小儿:sys:[25,240],dia:[10,200],avr:[15,215]；

新生儿:sys:[25,140],dia:[10,115],avr:[15,125]。

精度：最大平均误差：±5mmHg；最大标准差：8mmHg。

SpO2测量范围：0-100%。精度：70%-100%:±2%。

PR测量范围包含：[20,254]bpm。精度：±3bpm。

Temp测量范围包含：[0,50]℃。精度：±0.1℃（无探针）。

11、支持心率变化统计和动态血压分析

12、支持中/英文字符和条码扫描枪输入

13、具有三级声光报警，参数报警级别可调

14、具备报警集中设置功能

15、具备血液动力学、药物计算功能

16、可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

17、具备NurseCall报警功能

18、支持VGA外接拓展显示屏

19、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

20、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

21、标配普通锂电池，工作时间可达4小时；

22、支持3通道记录仪

23、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

24、支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效

25、防水等级达到IPX1标准

电动吸引器技术参数

1、适合手术室、病房用于吸取病人体腔内的脓、血、痰等粘质液体。

2、泵结构：进口膜式泵

3、抽气速率：≥20L/min

4、负压调节范围：0.013～0.090MPa

5、吸液瓶：2500ml×2

6、噪音：≤55dB

7、工作制：间隙加载连续运行

8、产品的材质、结构要求：ABS一次成型全塑外壳；膜式泵，使用寿命长，噪音低，免维护；溢流保护装置，防止液体进入泵内；手推式，备有手动开关和脚踏开关。

9、基本配置：脚踏开关1个、吸引管1支、透明硅胶管1根

手术床技术参数

1、电动手术台，床架采用不锈钢制作而成，上下升降电动推杆提供动力驱动，产品设计注重人性化和舒适化，外观精致美观。

2、床面的无缝设计，更有利于设备的清洁和医护人员的清理和防护。

3、三段式床身设计适用于各种妇科手术，符合人体工程学设计，能有效降低医护人员的劳动强度。

4、床体由不锈钢、铝合金、展性铸铁等高级材料构成，其中底座、升降柱等主要传动结构全部用304优质不锈钢制作，表面光洁，美观易清洁，耐腐蚀，喷塑后机械强度高。

5、床板由抗污、抗酸碱的高强度原料组成，耐火耐用，X线穿透性良好。减压记忆床垫，抗静电，可防褥疮的发生。

6、起背，落背方式为手摇齿轮摇动式，方便各种角度的调节。

7、前倾，后倾体位调节为手摇齿轮摇动式，方便调节.

8、刹车系统为机械脚踏式刹车，稳固牢靠.

9、底座配有静音防缠绕脚轮，移动轻便.

10、采用优质不锈钢，包括立柱罩、侧轨和附件等。易清洁，抗污染；

11、隐藏式污物盆，可拆卸，使用方便；

12、一体式腿板，可回转可拆卸；

13、床垫一次发泡成型，床面无缝设计，利于设备的清理和防护。

14、具有产妇分娩、妇科手术、诊断、检查等多种医疗功能；

16、配备脚踏开关，整体升降调整功能可由脚踏开关来控制完成.保证使用寿命长、性能稳定、噪音低、操作灵活方便。

17、规格：

长：1850mm±5% 宽：600mm±5%

后倾：≥30° 前倾：≥30°

背板上折：≥70°背板下折：≥15°

台面最高 ：≥850mm

台面最低：≥650mm

18、产品配置：主体（含电机、床垫） 1套、臂托2个、腿托2个、把手2个、辅助台1个、污物盆1个、手控器1个、麻醉架1个、脚踏刹车1个

无影灯技术参数

1、高强度超薄灯头子母灯，灯头体外观专业设计，一体化设计。

2、椭圆形吊管水平大臂。

3、采用暖白色LED作为无影灯光源，环保、低能耗LED灯泡，灯泡寿命：≥60000小时。

4、独立的LED光源具有专门电路芯片控制。

5、无影灯控制面板薄按键控开关，具有记忆功能，即上次手术设置的亮度再次打开无影灯亮度不变。

6、光照可调节级数：无极调光，十段连续显示,调整范围0%-100%，具有背景灯照度：≥30Lux；

7、采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

8、采用椭圆形吊管设计，平衡圆臂系统、外面套方臂护罩，可以在多种复杂的手术室内安装4悬臂装置，也可根据医院的需要预留，方便医院将来升级和为医院日益增多的多媒体需求提供完美的解决方案。

9、平衡系统采用合金大臂组件，大于五组万象关节联动，每一个悬臂必须有≥3个关节可360°旋转,平衡圆臂系统,外面套方臂护罩,具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，常时间使用后便于定位调校。

10、灯头中置手柄可拆卸，耐高温高压消毒，方便调节、灵活定位；具有大小C臂结合处控制面板，具备亮度提示提示功能，配备有环境照明模式（腔镜模式）；

11、灯盘回转半径：≥182cm，灯头可下拉近垂直地面，方便各种角度的照明。灯头周边一体化ABS操作拉手和中置操作手柄，方便操作。

12、灯头直径（MM) 母灯≥700 子灯≥500

灯珠数量：母灯≥80个 子灯≥48个

照度（相距1M处LUX) 40000-160000 40000-160000

色温K 4300±500

光斑直径MM 100-300

照明深度MM ≥1200

亮度调节 1-100

演色性指数CRI ≥97%

色彩还原指数RA ≥97%

术者头部温升 ≤1℃

术野工作区域温升 ≤2℃

操作半径 ≥2200MM

工作半径 600-1800MM

灯泡平均寿命 ≥60000小时

空气消毒机（可移动柜机）技术参数

1、消毒原理：物理过滤方式协同紫外线进行消毒；

2、机壳造型美观，表面平整光滑易清洁，采用抗紫外ABS工程塑料制成，具有不易发黄发脆等优点；

3、最大消毒体积：≥100m3

4、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%；

5、消毒方式：长寿命、高强度紫外线循环风消毒，负氧离子清新空气，人机共存，动态持续消毒，消毒时无味、无辐射，不腐蚀设备；

6、机外紫外线泄漏≤0.1uw/cm2,空气中的臭氧量≤0.002mg/m3

7、灯管寿命≥5000（h），机内紫外线辐射强度≥5000\*4uw/cm2，负氧离子释放量≥6\*106个/cm3；

8、风速高中低可调；风向多角度可调，循环风量≥1000m3/h

9、机器自带紫外线故障检测功能和紫外线强度显示功能，灯管损坏时自动提醒，

10、超静音轴流风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤45dB；

11、机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式；（可预设6个时段，最短开、关机时间为30分钟）

12、大屏幕显示屏，可显示工作状态、时钟、时段和报警提醒，用户使用可一目了然，机器触摸操作屏及遥控器都可对机器进行操作及设置；

13、累计工作时间自动记录，累计时间功能分为灯管累时和滤网累时；

14、推拉式手柄，配置四个医用静音脚轮使整机灵活移动。

（二）商务要求

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货时间：30天。

本项目为交钥匙工程，成交供应商必须在合同签订后30天内供货、安装、调试，交付使用，并做好相关培训工作。

3、验收

由采购人进行验收，设备完成安装调试达到可使用状态后试用30天内无故障并收到成交供应商书面验收申请后按成交供应商响应文件逐条进行正式验收。如有必要，可请第三方验收。

（1）到货验收：货物送至采购人安装现场后，成交供应商和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。成交供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。货物的生产日期应在交货日期前半年之内。成交供应商应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、合格证等技术资料在验收时一并交给采购人。技术说明书、操作手册应同时提供电子版交给采购人。若成交供应商未将上述资料交与采购人，视为成交供应商供应的设备仪器来源不合法，采购人有权拒收并由成交供应商承担合同总额20%的违约责任。采购人有权要求成交供应商重新提供设备仪器，也有权决定解除合同的履行。

（2）试运行：如在试用期间设备发生故障，以故障解决之日起重新计算试用时间，如验收前发生3次及以上设备故障，成交供应商需更换全新设备，更换设备后重新计算试用时间，更换后的设备在试用期仍出现3次及以上设备故障，采购人有权解除合同。

（3）正式验收：采购人将按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织验收，并出具验收书。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题成交供应商无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

4、售后服务

4.1、相关售后服务响应承诺及资料

（1）安装和调试：成交供应商负责派厂家技术人员到现场进行免费安装调试，直至验收合格；成交供应商应在设备运抵现场一周前，向采购人提供设备安装调试及运行的进度计划表。

（2）技术培训：成交供应商应负责对采购人人员进行现场培训，直至采购人人员能完全操作和维护设备。

（3）免费质量保证（修）期：所投货物必须提供叁年（含叁年，采购需求另有规定除外）以上的质保期，质保期经安装调试、验收合格之日起计算。（技术参数要求有规定的，以其规定为准，投标人有优于招标文件承诺的以其承诺为准）。质保期内，成交供应商负责对其提供的货物和工程进行维修和附件（包括耗材）的维护，不再收取任何费用。

（4）故障响应时间：如果设备发生故障，成交供应商需按照约定的时间处理故障，违约金按到场时间每迟一天，按合同总价的2‰计收，不足一天超过12小时算一天。在没有备用机使用的情况下，如果设备连续故障超过1个月，采购人有权选择下列方式之一处理：（1）解除合同、不支付任何费用且要求成交供应商返还已支付货款；（2）要求成交供应商更换全新原装设备；（3）采购人有权选择第三方公司维修，所产生费用由成交供应商支付。

（5）质保期满后，成交供应商应提供终身维修，用户只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应。提供质保期结束后延保服务收费标准、零配件名称、零配件供应价格、全国统一最低报价清单，凡未列入清单的零配件视为免费提供。

（6）免费开放与医院信息系统对接端口，由制造商或国内授权代理商出具售后服务承诺书。

# 第二章 附件（响应文件格式）

竞争性谈判响应文件

项目名称：

投标人：（公章）

年 月 日

## 1．响应函

致：赣州市肿瘤医院

根据贵方为(项目名称)项目竞争性谈判公告，授权代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件。

1.投标报价一览表；2.资格证明文件；3.提交的投标保证金。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1.所附投标报价一览表中规定的应提交和交付的投标单价完成本项目竞争性谈判范围的全部工作。

2.投标人将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部竞争性谈判文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本投标有效期为从响应文件提交截止之日起 天。

5.如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金不予退还。

6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址 传真

电话 电子邮件

投标人代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

年 月 日

## 

## 2、 响应货物报价一览表

 响应供应商（公章）                                    项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌型号 | 数量及单位 | 单价  （万元） | 总价  （万元） | 保修期限 | 设备注册寿命或说明书规定使用年限 | 制造商名称 | 医疗器械注册证号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写） （小写） | | | | | | | | |

法定代表人或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人及电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 时间：  年 月 日

注:“设备注册寿命或说明书规定使用年限”指机器设计或注册时确定的机器使用期限，提供说明书或机身铭牌截图证明。

**3-1、 提供具有法人资格的营业执照（三证合一或五证合一）复印件并加盖公章**

**3-2、投标人关于具备履行竞争性谈判合同所必需的设备书面承诺函（格式）**

致：赣州市肿瘤医院

投标人名称（或自然人姓名）在参加本次竞争性谈判活动中，如获成交，保证具有履行本次竞争性谈判合同所必须的设备。

特此承诺。

投标人名称或自然人姓名：（公章或自然人姓名）

   投标人代表：（签字）

年 月 日

**3-3、投标人关于具备履行竞争性谈判合同所必需的专业技术能力书面承诺函（格式）**

致：赣州市肿瘤医院

投标人名称（或自然人姓名）在参加本次竞争性谈判活动中，如获成交，保证具有履行本次竞争性谈判合同所必需的专业技术能力。

特此承诺。

投标人称或自然人姓名：（公章或自然人姓名）

   投标人代表：（签字）

年 月 日

**3-4、法定代表人（或负责人或经营者）授权书（格式）**

致: 赣州市肿瘤医院

（投标人全称）法定代表人（或负责人或经营者）授权（委托代理人姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目编号）项目竞争性谈判活动，全权代表我方处理竞争性谈判活动中的一切事宜。

法定代表人（或负责人或经营者）：（签字）

投标人名称：（公章）

年 月 日

附：

委托代理人姓名：

职务：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人（或负责人或经营者）身份证明（原件扫描件正、反两面） |
| 粘贴委托代理人身份证明（原件扫描件正、反两面） |

**备注：若法定代表人（或负责人或经营者）亲自来参与投标则不需此件，仅须提供法定代表人（或负责人或经营者）证书或证明（格式附后）及本人身份证明〔资格证明文件中法定代表人（或负责人或经营者）证书及本人身份证明均放原件扫描件并加盖投标人公章〕。**

**3-5、法定代表人（或负责人或经营者）证明书**

**（适用于法定代表人或负责人或经营者亲自参与投标）**

单位名称：

地 址：

姓名： 　 性别：　　　 年龄：　　　 职务：

身份证号码：

系 （投标人全称 ）的法定代表人（或负责人或经营者）。为签署上述项目的投标相关文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：（公章）

年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人（或负责人或经营者）身份证明（原件扫描件正、反两面） |

**3-6、技术规格响应/偏离表**

响应供应商名称：

采购编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按磋商文件规定填写 | | | 按响应供应商实际内容填写 | |
| 序号 | 货物名称 | 货物要求及规格 | 货物技术规格及配置描述 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人（单位负责人、经营者）（签字）：

响应供应商名称（公章）：

说明：无论有无偏离，响应供应商均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效响应处理。

**3-7、商务条款响应/偏离表**

响应供应商名称：

采购编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：商务条款包括交货期、付款方式、质保期、售后服务等内容。**

法定代表人（单位负责人、经营者）（签字）：

响应供应商名称（公章）：

说明：无论有无偏离，响应供应商均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效响应处理。

**3-8、响应供应商关于无重大违法记录书面声明函**

**（格式）**

致：赣州市肿瘤医院

响应供应商名称在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

响应供应商名称（公章）

响应供应商代表（签字或盖章）：

年 月 日

**3-9、依法缴纳税收证明**

说明：1、依法缴纳税收证明是指由响应供应商税务登记证和开启截止时间前100日内缴纳增值税的凭据（有依法征收部门印章，税务部门另有规定的，从其规定）；

2、其他组织也需要提供缴纳税收的凭据；

3、依法免税的响应供应商，须提供相应文件证明其依法免税；

响应供应商在响应文件中提供依法缴纳税收证明或免税证明（免税证明包含但不限于税务部门出具的证明材料或响应供应商未达到缴纳税收限额标准的加盖响应供应商公章的声明函）其中之一复印件加盖印章即可。（当上述证件可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，仅提供查询网址即可，无需提供证件复印件，但查询网址必须书面体现在响应文件中，否则导致的不利后果由响应供应商自行承担，因新冠肺炎疫情影响而导致有效期到期而无法办理新证、年检等，有效期自动顺延，恢复办理的除外)

## 

## **3-10、依法缴纳社会保障资金的相关材料**

1、依法缴纳社会保障资金证明材料包括：专用收据或社会保险缴纳清单（有依法征收部门印章，响应供应商所在地社保部门另有规定的，从其规定）；

2、专用收据或社会保险缴纳清单必须是开启截止时间前90日内的证明材料；

3、其他组织也需要提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）

4、不需要缴纳社会保障资金的响应供应商，须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。

**5、委托代理人必须依法缴纳社保。**（须提供含有委托代理人姓名的社会保险缴纳清单或委托代理人基本养老保险个人账户对账单，如委托代理人不需要缴纳社会保险，则须提供证明材料）

（当上述证件可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，仅提供查询网址即可，无需提供证件复印件，但查询网址必须书面体现在响应文件中，否则导致的不利后果由响应供应商自行承担，因新冠肺炎疫情影响而导致有效期到期而无法办理新证、年检等，有效期自动顺延，恢复办理的除外)