耗材清单（各供应商可根据医院场景自行补充打印机相关的耗材清单）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **涉及耗材/维修服务** | **单位** | **规格/参数** | **兼容性要求** | **其他** | **预计使用量** |
| 110\*300mm全树脂碳带 | 卷 | 适用于斑马Zebra GK888t/ZD888标签打印机，尺寸：110\*300mm全树脂碳带  | 艾力/富州/天芯 |  | 低 |
| 110\*90mm全树脂碳带 | 卷 | 适用于斑马Zebra GK888t/ZD888标签打印机，尺寸：110\*90mm全树脂碳带 | 艾力/富州/天芯 |  | 低 |
| 110\*70mm全树脂碳带 | 卷 | 适用于斑马Zebra GK888t/ZD888标签打印机，尺寸：110\*70mm全树脂碳带 | 艾力/富州/天芯 |  | 低 |
| 80\*60mm热敏标签不干胶 | 卷 | 适用于斑马Zebra GK888t/ZD888、postey G2108/G2000标签打印机，尺寸：80\*60mm合成热敏、防水、防酒精、防冻 | 艾力/富州/天芯 |  | 低 |
| 80\*80mm热敏标签不干胶 | 卷 | 适用于斑马Zebra GK888t/ZD888、postey G2108/G2000标签打印机，尺寸：80\*80mm合成热敏、防水、防酒精、防冻 | 艾力/富州/天芯 |  | 低 |
| 50\*30mm热敏标签不干胶 | 卷 | 适用于斑马Zebra GK888t/ZD888、postey G2108/G2000标签打印机，尺寸：50\*30mm合成热敏、防水、防酒精、防冻 | 艾力/富州/天芯 |  | 高 |
| 70\*50mm热敏标签不干胶 | 卷 | 适用于斑马Zebra GK888t/ZD888、postey G2108/G2000标签打印机，尺寸：70\*50mm合成热敏、防水、防酒精、防冻 | 艾力/富州/天芯 |  | 低 |
| DS80-8色带架 | 个 | 适用于得实Dascom AR-580P/1920/1930,针式打印机，色带架规格≧12.7MM\*15M，内含色带长度≧15M，接口方式：黑左扭转 | 所属品牌原装 |  |  中 |
| DS80-8色带架 | 个 | 适用于得实Dascom AR-580P/1920/1930,针式打印机色带架规格≧12.7MM\*15M，内含色带长度≧15M，接口方式：黑左扭转 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| DS80-8色带芯 | 个 | 适用于得实Dascom AR-580P/1920/1930,针式打印机执行标准：GB/T4313-2014，原材料：塑料，合成纤维碳基，油墨；色带规格≧15M | 所属品牌原装 |  | 高 |
| DS80-8色带芯 | 个 | 适用于得实Dascom AR-580P/1920/1930,针式打印机执行标准：GB/T4313-2014，原材料：塑料，合成纤维碳基，油墨；色带规格≧15M | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 高 |
| DS80-3色带架 | 个 | 适用于得实Dascom AR-610II//1100II/820,针式打印机色带架规格≧12.7MM\*15M，内含色带长度≧15M，接口方式：黑左扭转 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| DS80-3色带架 | 个 | 适用于得实Dascom AR-610II//1100II/820,针式打印机色带架规格≧12.7MM\*15M，内含色带长度≧15M，接口方式：黑左扭转 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| DS80-3色带芯 | 个 | 适用于得实Dascom AR-610II//1100II/820,针式打印机执行标准：GB/T4313-2014，原材料：塑料，合成纤维碳基，油墨；色带规格≧15M | 所属品牌原装 |  | 低 |
| DS80-3色带芯 | 个 | 适用于得实Dascom AR-610II//1100II/820,针式打印机执行标准：GB/T4313-2014，原材料：塑料，合成纤维碳基，油墨；色带规格≧15M | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| LQ680KII色带架 | 个 | 适用于爱普生EPSON LQ-680KⅡ（黑白/针式）打印机色带架规格≧12.7MM\*32M，内含色带长度≧32M，接口方式：右架。 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| LQ680KII色带架 | 个 | 适用于爱普生EPSON LQ-680KⅡ（黑白/针式）打印机色带架规格≧12.7MM\*32M，内含色带长度≧32M，接口方式：右架。 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| LQ680KII色带芯 | 个 | 适用于爱普生EPSON LQ-680KⅡ（黑白/针式）执行标准：GB/T4313-2014，原材料：塑料，合成纤维碳基，油墨；色带规格≧12.7MM\*32M。 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| LQ680KII色带芯 | 个 | 适用于爱普生EPSON LQ-680KⅡ（黑白/针式执行标准：GB/T4313-2014，原材料：塑料，合成纤维碳基，油墨；色带规格≧12.7MM\*32M。 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| FP820色带架 | 个 | 适用于映美Fp-820（黑白/针式）打印机 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| FP820色带架 | 个 | 适用于映美Fp-820（黑白/针式）打印机 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| FP820色带芯 | 个 | 适用于映美Fp-820（黑白/针式） | 所属品牌原装 |  | 中 |
| FP820色带芯 | 个 | 适用于映美Fp-820（黑白/针式） | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| HP12A碳粉 | 支 | 适用于惠普、佳能（黑白/激光）打印机，加黑型，碳粉净含量≧100克 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| HP88A碳粉 | 支 | 适用于惠普、佳能（黑白/激光）打印机，加黑型，碳粉净含量≧80克 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 高 |
| 联想2020碳粉 | 支 | 适用于联想、兄弟（黑白/激光）打印机，加黑型，碳粉净含量≧90克 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 高 |
| 三星1710碳粉 | 支 | 适用于三星（黑白/激光）打印机，加黑型，碳粉净含量≧80克 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| TK113碳粉 | 支 | 适用于京瓷（黑白/激光）打印机，加黑型，碳粉净含量≧60克 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 高 |
| HP280A硒鼓 | 个 | 惠普 LaserJet Pro 400（黑白/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2300页； | 所属品牌原装 |  | 低 |
| HP280A硒鼓 | 个 | 惠普 LaserJet Pro 400（黑白/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2300页； | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| HP277A硒鼓 | 个 | 惠普HP M429DW（黑白/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧3100页； | 所属品牌原装 |  | 中 |
| HP277A硒鼓 | 个 | 惠普HP M429DW（黑白/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧3100页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| 佳能045黑色硒鼓 | 个 | 佳能LBP611CN彩色激光打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页。 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 佳能045蓝硒鼓 | 个 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 佳能045黄硒鼓 | 个 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 佳能045红硒鼓 | 个 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 佳能045黑硒鼓 | 个 | 佳能LBP611CN彩色激光打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页。 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| 佳能045蓝硒鼓 | 个 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| 佳能045黄硒鼓 | 个 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| 佳能045红硒鼓 | 个 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| 佳能054黑色硒鼓 | 个 | 佳能LBP623CDN彩色激光打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页。 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 佳能054蓝色硒鼓 | 个 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 佳能054黄色硒鼓 | 个 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 佳能054红色硒鼓 | 个 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 佳能054黑色硒鼓 | 个 | 佳能LBP623CDN彩色激光打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页。 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| 佳能054蓝色硒鼓 | 个 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| 佳能054黄色硒鼓 | 个 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| 佳能054蓝色硒鼓 | 个 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| 兄弟DR2350硒鼓 | 个 | 兄弟2260/ DCP-7180DN（黑白/激光）打印机。质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧12000页 | 所属品牌原装 |  | 高 |
| 兄弟DR2350硒鼓 | 个 | 兄弟2260/ DCP-7180DN（黑白/激光）打印机。质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧12000页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 高 |
| 兄弟TN2325粉盒 | 个 | 兄弟2260/7180激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧5200页 | 所属品牌原装 |  | 高 |
| 兄弟TN2325粉盒 | 个 | 兄弟2260/7180激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧5200页，投标时，需提供该品牌粉盒一个作为样品，以证明打印数量。 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 高 |
| 兄弟DR2250硒鼓 | 个 | 兄弟2240/7360激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧12000页 | 所属品牌原装 |  | 高 |
| 兄弟DR2250硒鼓 | 个 | 兄弟2240/7360激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧12000页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 高 |
| 兄弟TN2225粉盒 | 个 | 兄弟2240/7360激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧5200页 | 所属品牌原装 |  | 高 |
| 兄弟TN2225粉盒 | 个 | 兄弟2240/7360激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧5200页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 高 |
| 兄弟DR3450硒鼓 | 个 | 兄弟5595/5585激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧12000页 | 所属品牌原装 |  | 高 |
| 兄弟DR3450硒鼓 | 个 | 兄弟5595/5585激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧12000页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 高 |
| 兄弟TN3435粉盒 | 个 | 兄弟5595/5585激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页 | 所属品牌原装 |  | 高 |
| 兄弟TN3435粉盒 | 个 | 兄弟5595/5585激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 高 |
| 佳能CRG925硒鼓 | 个 | 佳能LBP6018L激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页。 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 佳能CRG925硒鼓 | 个 | 佳能LBP6018L激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页。 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| 佳能CRG328硒鼓 | 个 | 佳能LBP6230DN激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页。 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 佳能CRG328硒鼓 | 个 | 佳能LBP6230DN激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率支持打印≧2100页。 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| 佳能CRG303硒鼓 | 个 | 佳能LBP2900激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页。 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 佳能CRG303硒鼓 | 个 | 佳能LBP2900激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页。 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| HP388A硒鼓 | 个 | 惠普1106/1108/1007激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页。 | 所属品牌原装 |  | 高 |
| HP388A硒鼓 | 个 | 惠普1106/1108/1007激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页。 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 高 |
| HPCF400黑色硒鼓 | 个 | 惠普HP Color LaserJet Pro MFP 252（彩色/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧1400页； | 所属品牌原装 |  | 中 |
| HPCF401蓝色硒鼓 | 个 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| HPCF402黄色硒鼓 | 个 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| HPCF403红色硒鼓 | 个 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| HPCF400黑色硒鼓 | 个 | 惠普HP Color LaserJet Pro MFP 252（彩色/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧1400页； | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| HPCF401蓝色硒鼓 | 个 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| HPCF402黄色硒鼓 | 个 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| HPCF403红色硒鼓 | 个 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| HPCF500黑色硒鼓 | 个 | 惠普HP Color LaserJet Pro MFP 254（彩色/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧1400页； | 所属品牌原装 |  | 低 |
| HPCF501蓝色硒鼓 | 个 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| HPCF502黄色硒鼓 | 个 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| HPCF503红色硒鼓 | 个 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| HPCF500黑色硒鼓 | 个 | 惠普HP Color LaserJet Pro MFP 254（彩色/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧1400页； | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| HPCF501蓝色硒鼓 | 个 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| HPCF502黄色硒鼓 | 个 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| HPCF503红色硒鼓 | 个 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| 三星1043硒鼓 | 个 | 三星1666/1660激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 三星1043硒鼓 | 个 | 三星1666/1660激光打印机质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| 三星101硒鼓 | 个 | 三星SAMSUNG ML-2165（黑白/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 三星101硒鼓 | 个 | 三星SAMSUNG ML-2165（黑白/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| 三星2165碳粉 | 支 | 三星SAMSUNG ML-2165（黑白/激光）打印机，加黑型，碳粉净含量≧70克 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| EPSON672黑色墨水 | 瓶 | 爱普生EPSON L130（彩色/喷墨）打印机，基于ISO/IEC24711，墨水打印页数≧6000页 |  |  | 低 |
| EPSON672蓝色墨水 | 瓶 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| EPSON672洋红色墨水 | 瓶 |  |  | 低 |
| EPSON672黄色墨水 | 瓶 |  |  | 低 |
| 富士施乐2520粉盒 | 个 | 富士施乐2520多功能复印机 | 所属品牌原装 |  | 高 |
| 富士施乐2520套鼓 | 套 | 富士施乐2520多功能复印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| HP650黑色硒鼓 | 个 | 惠普M750彩色激光打印机, 质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧12000页。 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| HP650蓝色硒鼓 | 个 |  | 低 |
| HP650黄色硒鼓 | 个 |  | 低 |
| HP650红色硒鼓 | 个 |  | 低 |
| HP650黑色硒鼓 | 个 | 惠普M750彩色激光打印机,质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧10000页。 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| HP650蓝色硒鼓 | 个 |  | 低 |
| HP650黄色硒鼓 | 个 |  | 低 |
| HP650红色硒鼓 | 个 |  | 低 |
| HP803黑色墨盒 | 个 | 惠普HP Deskjet Ink 1112（彩色/喷墨）打印机，基于ISO/IEC24711，墨盒打印页数≧165页； | 所属品牌原装 |  | 中 |
| HP803彩色墨盒 | 个 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| HP12A硒鼓 | 个 | 惠普HP LaserJet 1005（黑白/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页； | 所属品牌原装 |  | 高 |
| HP12A硒鼓 | 个 | 惠普HP LaserJet 1005（黑白/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页；易加粉 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 高 |
| HPCE505A硒鼓 |  | 惠普 LaserJet Pro 2035DN（黑白/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2300页； | 所属品牌原装 |  | 低 |
| HPCE505A硒鼓 |  | 惠普 LaserJet Pro 2035DN（黑白/激光）打印机。投标时，需提供该型号检测报告，以证明产品质量。 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| HP310黑色粉盒 | 个 | 惠普HP LaserJet CP1025 color（彩色/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| HP311青色粉盒 | 个 |  | 低 |
| HP312黄色粉盒 | 个 |  | 低 |
| HP313红色粉盒 | 个 |  | 低 |
| HP310黑色粉盒 | 个 | 惠普HP LaserJet CP1025 color（彩色/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| HP311青色粉盒 | 个 |  | 低 |
| HP312黄色粉盒 | 个 |  | 低 |
| HP313红色粉盒 | 个 |  | 低 |
| 京瓷TK1113粉盒 | 个 | 京瓷 KYOCERa FS-1040（黑白/激光）打印机，基于ISO/IEC24711，粉盒打印页数≧2500页 | 所属品牌原装 |  | 高 |
| 京瓷TK1113粉盒 | 个 | 京瓷 KYOCERa FS-1040（黑白/激光）打印机，基于ISO/IEC24711，粉盒打印页数≧2500页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 高 |
| 京瓷DR1110硒鼓 | 个 | 京瓷 KYOCERa FS-1040（黑白/激光）打印机，基于ISO/IEC24711，粉盒打印页数≧100000页 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 京瓷DR1110硒鼓 | 个 | 京瓷 KYOCERa FS-1040（黑白/激光）打印机，基于ISO/IEC24711，粉盒打印页数≧100000页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| 联想1641硒鼓 | 个 | 联想lenovo LJ1680（黑白/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 联想1641硒鼓 | 个 | 联想lenovo LJ1680（黑白/激光）打印机，质量标准：ISO9001:2008；加黑型，打印数量：A4纸 5%覆盖率 支持打印≧2100页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| 联想1680碳粉 | 支 | 联想lenovo LJ1680（黑白/激光）打印机，加黑型，碳粉净含量≧80克 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 中 |
| HP1106激光器 | 个 | 适用于惠普1505/1106/1108/1007（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| HP1106定影膜 | 根 | 适用于惠普1505/1106/1108/1007（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| HP1106下辊 | 根 | 适用于惠普1505/1106/1108/1007（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| HP1106搓纸轮 | 套 | 适用于惠普1505/1106/1108/1007（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 高 |
| HP1106盖板 | 块 | 适用于惠普1505/1106/1108/1007（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| HP1106托板 | 块 | 适用于惠普1505/1106/1108/1007（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| HP1106转印棒 | 套 | 适用于惠普1505/1106/1108/1007（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| HP1106电源板 | 块 | 适用于惠普1505/1106/1108/1007（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| HP1106主板 | 块 | 适用于惠普1505/1106/1108/1007（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| HP1106离合器 | 个 | 适用于惠普1505/1106/1108/1007（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 佳能LBP6018激光器 | 个 | 适用于佳能6018/6230/3018（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 佳能LBP6018定影膜 | 根 | 适用于佳能6018/6230/3018（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 佳能LBP6018下棍 | 根 | 适用于佳能6018/6230/3018（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 佳能LBP6018盖板 | 块 | 适用于佳能6018/6230/3018（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 佳能LBP6018托板 | 块 | 适用于佳能6018/6230/3018（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 佳能LBP6018搓纸轮 | 套 | 适用于佳能6018/6230/3018（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 佳能LBP6018转印棒 | 套 | 适用于佳能6018/6230/3018（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 佳能LBP6018电源板 | 块 | 用于佳能6018/6230/3018（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 佳能LBP6018主板 | 块 | 适用于佳能6018/6230/3018（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 佳能LBP6018离合器 | 个 | 适用于佳能6018/6230/3018（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 兄弟5585激光器 | 个 | 适用于兄弟5595/5585（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 兄弟5585定影膜 | 根 | 适用于兄弟5595/5585（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 兄弟5585下棍 | 根 | 适用于兄弟5595/5585（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 兄弟5585盖板 | 块 | 适用于兄弟5595/5585（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 兄弟5585托板 | 块 | 适用于兄弟5595/5585（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 兄弟5585搓纸轮 | 套 | 适用于兄弟5595/5585（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 兄弟5585电源板 | 块 | 适用于兄弟5595/5585（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 兄弟5585主板 | 块 | 适用于兄弟5595/5585（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 兄弟5585离合器 | 个 | 适用于兄弟5595/5585（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 三星1666激光器 | 个 | 适用于三星1666/1660（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 三星1666定影膜 | 根 | 适用于三星1666/1660（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 三星1666下棍 | 根 | 适用于三星1666/1660（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 三星1666盖板 | 块 | 适用于三星1666/1660（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 三星1666托板 | 块 | 适用于三星1666/1660（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 三星1666搓纸轮 | 套 | 适用于三星1666/1660（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 三星1666转印棒 | 套 | 适用于三星1666/1660（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 京瓷5018粉盒 | 个 | 京瓷 KYOCERa 5018（彩色/激光）打印机，基于ISO/IEC24711，粉盒打印页数≧2500页 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 京瓷5018粉盒 | 个 | 京瓷 KYOCERa 5018（彩色/激光）打印机，基于ISO/IEC24711，粉盒打印页数≧2500页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| 京瓷5018硒鼓 | 个 | 京瓷 KYOCERa 5018（彩色/激光）打印机，基于ISO/IEC24711，粉盒打印页数≧2500页 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 京瓷5018硒鼓 | 个 | 京瓷 KYOCERa 5018（彩色/激光）打印机，基于ISO/IEC24711，粉盒打印页数≧2500页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| Hpns1020粉盒 | 个 | 惠普ns1020（彩色/激光）打印机，基于ISO/IEC24711，粉盒打印页数≧2500页 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| Hpns1020粉盒 | 个 | 惠普ns1020（彩色/激光）打印机，基于ISO/IEC24711，粉盒打印页数≧2500页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| Hpns1020硒鼓 | 个 | 惠普ns1020（彩色/激光）打印机，基于ISO/IEC24711，粉盒打印页数≧2500页 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| Hpns1020硒鼓 | 个 | 惠普ns1020（彩色/激光）打印机，基于ISO/IEC24711，粉盒打印页数≧2500页 | 天威/杰纳斯/印美/格之格 |  | 低 |
| 三星1666电源板 | 块 | 适用于三星1666/1660（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 三星1666主板 | 块 | 适用于三星1666/1660（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 三星1666离合器 | 个 | 适用于三星1666/1660（黑白/激光）打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 打印头 | 个 | 适用于映美Dascom AR-580P/610II/1920/1100针式打印机 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 电源板 | 块 | 适用于得实Dascom AR-580P/610II/1920/1100针式打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 主板 | 块 | 适用于得实Dascom AR-580P/610II/1920/1100针式打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 打印头 | 个 | 适用于得实Dascom AR-580P/610II/1920/1100针式打印机 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 电源板 | 块 | 适用于得实Dascom AR-580P/610II/1920/1100针式打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 主板 | 块 | 适用于得实Dascom AR-580P/610II/1920/1100针式打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 斑马888电源适配器 | 个 | 适用于适用于斑马Zebra GK888t/ZD888标签打印机 | 所属品牌原装 |  | 低 |
| 斑马888热敏打印头 | 个 | 适用于适用于斑马Zebra GK888t/ZD888标签打印机 | 所属品牌原装 |  | 中 |
| 云终端CPU | 块 | I5 6代以上 |  | 能与云桌面软件适配，可适配医院现有的统一镜像 | 低 |
| 云终端内存 | 条 | 4G 能与现有的云终端兼容， |  |  | 低 |
| 云终端内存 | 条 | 8G 能与现有的云终端兼容 |  |  | 低 |
| 云终端硬盘 | 块 | 1TB，与桌面云软件兼容 |  |  | 低 |
| 云终端硬盘 | 块 | 256G,与桌面云软件兼容。 |  |  | 低 |
| 云终端主板 | 块 | 千兆标准班，适配I5 CPU，可与云桌面兼容。 |  |  | 低 |
| 云终端电源 | 个 | 标准ATS电源，与云终端主板电源接口适配 |  |  | 低 |
| 云终端机箱 | 个 | 迷你手提式机箱，支持多种格式主板安装，适配小主板 |  |  | 低 |
| 云终端显示器 | 台 | 22寸以上的标准液晶显示器 |  |  | 低 |
| 桌面云统维护 | 月 | 每个月至少两次的镜像维护，更新合并，系统新部署等。 |  |  | 低 |
| 台式电脑CPU | 块 | I3 8代，适配惠普、联想台机 |  |  | 低 |
| 台式电脑内存 | 条 | 8G 适配惠普、联想台机 |  |  | 低 |
| 台式电脑硬盘 | 块 | 1TB 适配惠普、联想台机 |  |  | 低 |
| 台式电脑主板 | 块 | 标准主机，适配联想、惠普机箱 |  |  | 低 |
| 台式电脑电源 | 个 | 标准电源，适配联想、惠普机箱 |  |  | 低 |
| 台式电源显示器 | 台 | 22寸以上的惠普或联想原装显示器 |  |  | 低 |
| 电源线 | 条 | 台式机电源线，国标三插 |  |  | 中 |
| VGA线 | 条 | 1.5米 |  |  | 中 |
| HDMI线 | 条 | 2米 |  |  | 中 |
| 系统维护 | 项 | WIN操作系统安装与配置 |  |  | 高 |
| 笔记本电脑CPU | 个 | 适配惠普笔记I5 10代以上 |  |  | 低 |
| 笔记本电脑内存 | 条 | 适配惠普、华硕笔记本，4G内存 |  |  | 低 |
| 笔记本电脑主板 | 块 | 华硕、惠普笔记本主板 |  |  | 低 |
| 叫号功放 | 项 | 适配取号系统 |  |  | 低 |
| 叫号喇叭 | 个 | 20W壁挂喇叭，含音频线。 |  |  | 低 |
| 叫号控制器 | 台 | 适配叫号系统， |  |  | 低 |
| 叫号屏 | 块 | 19寸以上的安卓叫号屏，能与东软系统兼容 |  |  | 低 |
| 投影仪主板  | 次 | 爱普生、三洋投影主板 |  |  | 低 |
| 投影仪灯炮 | 个 | 适配爱普生、三洋投影仪 |  |  | 低 |
| HDMI线 | 根 | 3米国标高清线，抗拉能力强 |  |  | 高 |
| HDMI线 | 根 | 10米国标高清线，抗拉能力强 |  |  | 低 |
| HDMI线 | 根 | 20米国标高清线，抗拉能力强。 |  |  | 低 |
| 无线投屏器 | 个 | 支持投影、交互平板、无线投屏 |  |  | 低 |
| 采图开关 | 个 | 支持标准USB输入，与电脑主板兼容，同时适配云终端。 |  |  | 低 |
| 标清采集卡 | 块 | 与东软影像系统兼容。 |  |  | 低 |
| 高清采集卡 | 块 | 与东软影像系统兼容。 |  |  | 低 |
| COM卡 | 块 | 支持多种协议，可与桌面云无缝兼容，适配手术、麻醉传输协议 |  |  | 低 |
| 数据转换线 | 根 | 匹配CT\DR\生命监测仪等设备 |  |  | 低 |
| 存储硬盘 | 块 | 1TB服务器硬盘，支持与原存储RIDO |  |  | 低 |
| 存储控制器 | 个 | 浪潮存储原装原厂存储控制器 |  |  | 低 |
| 存储主板 | 块 | 浪潮原装原厂存储主板，上门服务 |  |  | 低 |
| 存储电源 | 个 | 浪潮存储原装原厂存储电源，上门服务 |  |  | 低 |
| 存储硬盘 | 块 | 华为存储硬盘，1.2T以上SSD硬盘，支持与原硬盘RIDO， |  |  | 低 |
| 存储控制器 | 个 | 华为原厂原装存储控制器，上门服务 |  |  | 低 |
| 存储主板 | 块 | 华为原厂原装存储控主板，上门服务 |  |  | 低 |
| 存储电源 | 个 | 华为原厂原装存储电源，上门服务 |  |  | 低 |
| 服务器硬盘 | 块 | 适配联想、HP、华为、浪潮、超云等品牌的服务器。 |  |  | 低 |
| 服务器主板 | 块 | 适配联想、HP、华为、浪潮、超云等品牌的服务器，原厂原装，上门服务。 |  |  | 低 |
| 服务器内存条 | 块 | 适配联想、HP、华为、浪潮、超云等品牌的服务器。内存容量32G以上，上门服务。 |  |  | 低 |
| 服务器电源 | 个 | 适配联想、HP、华为、浪潮、超云等品牌的服务器。原厂原装 |  |  | 低 |
| 服务器控制器 | 个 | 适配联想、HP、华为、浪潮、超云等品牌的服务器。原厂原装 |  |  | 低 |
| 存储硬盘 | 块 | 适配惠普存储服务器硬盘，原厂原装。 |  |  | 低 |
| 存储控制器 | 个 | 适配惠普存储服务器存储控制器，原厂原装。 |  |  | 低 |
| 存储电源 | 个 | 适配惠普存储服务器存储电源，原厂原装。 |  |  | 低 |
| 内网核心交换机电源 | 个 | 适配华S12700E系列核心交换机，原厂原装，上门服务。 |  |  | 低 |
| 内网核心交换机控制板卡 | 块 | 适配华S12700E系列核心交换机，原厂原装，上门服务。 |  |  | 低 |
| 内网核心交换机万兆网卡 | 块 | 适配华S12700E系列核心交换机，原厂原装，上门服务。 |  |  | 低 |
| 外网核心控制板卡 | 块 | 适配华S5735系列的核心交换机，原厂原装。 |  |  | 低 |
| 外网核心千兆网卡 | 块 | 适配华S5735系列的核心交换机，原厂原装。 |  |  | 低 |
| 外网核心电源 | 块 | 适配华S5735系列的核心交换机，原厂原装。 |  |  | 低 |
| 无线AP | 个 | 与医院原无线AP无缝兼容 |  |  | 低 |
| 光纤跳线 | 条 | 万兆单模跳纤 |  |  | 低 |
| 光模块 | 个 | 万兆单模，适配华为交换设备 |  |  | 低 |
| 电源线 | 条 | 适配模块化PDU，3-5米 |  |  | 低 |
| 光纤收发器 | 对 | 千兆单模单纤 |  |  | 低 |
| 监控电源 | 个 | 12V 2A室外防 水 |  |  | 低 |
| 监控硬盘 | 块 | 6000G监控专用盘 |  |  | 低 |
| 监控显示器 | 台 | 22寸以上的液晶监示器 |  |  | 低 |
| 无线网桥 | 对 | 1KM的无线网桥 |  |  | 低 |
| 无线话筒 | 套 | 无线话筒，含主机发射器 |  |  | 低 |
| 移动硬盘 | 个 | 1TB 移动硬盘，含数据线 |  |  | 低 |
| 身份证读卡器 | 个 | 华视、新中新、神思产品 |  |  | 低 |
| 社保卡、医保卡读卡器 | 个 | 触式IC卡读写器，通讯口：标准RS232串口/25芯并口、USB口。波特率可调：1200BPS~115200BPS。并口传输模式：NORMAL,半字节、全字节。读写器蜂鸣控制。具有记忆功能：初始化之后，读写器即存贮当前的传输方式，关机后也不会丢失。密码保护机制：RD系列读写器具有设备密码保护功能。如果RD读写器密码设置为有效，则每次开机都必须认证密码正确后，才可使用。接口函数：支持DOS/Windows/NT/UNIX/LINUX环境下的多种编程语言。 随机提供使用范低例：方便用户开发应用程低序。支持三种卡座：推拔式、推推式、自弹式；支持单位现有医保等读卡器。 |  |  | 低 |
| 就诊卡读卡器 | 个 | 单二轨道磁卡读卡器 ，USB接口,支持单位就诊卡。 |  |  | 低 |
| 光纤收发器单模（20KM） | 个 | TP-LINK、T-LINK、NET-LINK产品 |  |  | 低 |
| 光纤收发器多模（1KM） | 个 | TP-LINK、T-LINK、NET-LINK产品 |  |  | 低 |
| 光纤跳线 | 个 | 3米，华工、华为、安普康产品 |  |  | 低 |
| 光纤熔接 | 个 | 根据实际情况熔接 |  |  | 低 |
| 6类跳线0.2米 | 个 | 安普、TCL、欢联产品 |  |  | 低 |
| 6类跳线0.5米 | 个 | 安普、TCL、欢联产品 |  |  | 低 |
| 6类跳线1.5米 | 个 | 安普、TCL、欢联产品 |  |  | 低 |
| 6类跳线3米 | 个 | 安普、TCL、欢联产品 |  |  | 低 |
| 配线架 | 个 | 安普、TCL、欢联产品 |  |  | 低 |
| 六类网线 | 箱 | 安普、TCL、欢联产品 |  |  | 中 |
| 6类水晶头 | 盒 | 安普、TCL、欢联产品 |  |  | 中 |
| 电话线水晶头 | 盒 | 安普、TCL、欢联产品 |  |  | 中 |
| 电话模块 | 个 | 安普、TCL、欢联产品 |  |  | 低 |
| 模块六类 | 个 | 安普、TCL、欢联产品 |  |  | 低 |
| 线槽 | 个 | PVC阻燃线槽25mm\*25mm |  |  | 低 |
| 金属线槽 | 个 | 金属线槽100mm×100mm |  |  | 低 |
| 网线钳 | 个 | 三堡、安普、金梭产品 |  |  | 低 |
| 有线鼠标 | 个 | HP、联想、双飞燕产品 |  |  | 高 |
| 有线键盘 | 个 | HP、联想、双飞燕产品 |  |  | 高 |
| 无线鼠标 | 个 | HP、联想、双飞燕产品 |  |  | 中 |
| 无线键盘 | 个 | HP、联想、双飞燕产品 |  |  | 中 |
| 线缆测试仪 | 个 | 国产 |  |  | 低 |
| 千兆非网管交换机5口 | 个 | 普联、水星、腾达产品 |  |  | 中 |
| 千兆非网管交换机8口 | 个 | 普联、水星、腾达产品 |  |  | 高 |
| 千兆非网管交换机16口 | 个 | 普联、水星、腾达产品 |  |  | 低 |
| 千兆非网管交换机24口 | 个 | 普联、水星、腾达产品 |  |  | 低 |
| 千兆非网管交换机48口 | 个 | 普联、水星、腾达产品 |  |  | 低 |
| 鼠标垫 | 个 | 国产 |  |  | 中 |
| 外置刻录机 | 个 | HP、联想、明基产品 |  |  | 低 |
| DVD刻录光盘 | 个 | SONY、威宝、万胜、TDK产品 |  |  | 低 |
| 16G内存条DDR4 | 个 | 金士顿、威钢、三星2666MHZ产品 |  |  | 中 |
| 8G内存条DDR4 | 个 | 金士顿、威钢、三星2666MHZ产品 |  |  | 中 |
| 4G内存条DDR4 | 个 | 金士顿、威钢、三星2666MHZ产品 |  |  | 中 |
| 1TB机械硬盘 | 个 | 西数、希捷、三星产品 |  |  | 低 |
| 2TB机械硬盘 | 个 | 西数、希捷、三星产品 |  |  | 低 |
| 500GB固态硬盘 | 个 | 西数、希捷、三星产品 |  |  | 低 |
| 千兆板载网卡 | 个 | 普联、水星、腾达产品 |  |  | 低 |
| 千兆无线网卡 | 个 | 普联、水星、腾达产品 |  |  | 高 |
| 百兆无线网卡 | 个 | 普联、水星、腾达产品 |  |  | 高 |
| 4G显存电脑显卡 | 个 | 华硕、七彩虹、技嘉产品 |  |  | 低 |
| U盘64GB | 个 | 金士顿、西数、三星产品 |  |  | 中 |
| U盘32GB | 个 | 金士顿、西数、三星产品 |  |  | 中 |
| U盘16GB | 个 | 金士顿、西数、三星产品 |  |  | 中 |
| 1TB移动硬盘 | 个 | 希捷、西数、三星产品 |  |  | 低 |
| 2TB移动硬盘 | 个 | 希捷、西数、三星产品 |  |  | 低 |
| 千兆路由器 | 个 | TP-LINK、华为、网固产品 |  |  | 低 |
| 打印服务器 | 个 | TP-LINK、D-LINK、网固产品 |  |  | 低 |
| 网络直通头 | 个 | TP-LINK、D-LINK、金梭产品 |  |  | 中 |
| 电源线2米 | 个 | 适配医院电脑主机、显示器等 |  |  | 中 |
| 电源线5米 | 个 | 适配医院电脑主机、显示器等 |  |  | 中 |
| USB延长线 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 中 |
| USB-HUB3.0 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 中 |
| S端子线2米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| S端子线10米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| 脚踏开关 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| SDI线5米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| BNC线5米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| HDMI线2米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| HDMI线5米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| HDMI线50米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| VGA线1.5米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| VGA线3米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 中 |
| VGA线5米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| VGA线10米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| VGA线20米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| DP线2米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| USB TYPE-C数据线 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| DP转VGA转换器 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| PCI接口转换卡 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| HDMI转VGA接口 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| USB转网口线 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| USB转COM线 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| USB转并口线 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| 并口打印线2米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| USB打印线2米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 中 |
| MINIDP数据线2米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| MINIDP扩展坞 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| TYPE-C数据线2米 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| TYPE-C扩展坞 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| VGA分屏器 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| HDMI分屏器 | 个 | 绿联、胜为、联刀产品 |  |  | 低 |
| 扎带 | 个 | 根据医院要求，外部线路整理 |  |  | 低 |
| 电源适配器 | 个 | 原装条码打印机电源适配器 |  |  | 低 |
| 电源适配器 | 个 | 原装笔记本电源适配器 |  |  | 低 |
| 电源适配器 | 个 | 原装一体机电脑电源适配器 |  |  | 低 |
| 电源适配器 | 个 | 原装台式电脑电源适配器 |  |  | 低 |
| 带麦高清摄像头 | 个 | 罗技、奥尼、海康产品 |  |  | 低 |
| 外接音箱 | 个 | USB连接，纽曼、索爱、菲利普产品 |  |  | 低 |
| 扫描枪 | 个 | USB连接方式，免驱安装，支持条形码、二维码扫描 |  |  | 低 |
| 考勤机 | 个 |  |  | 与微信企业适配 | 低 |
| **设备维修、保养、** | 次 | 打印机设备故障排除（故障排除完成能正常使用，无配件更换），复印机定期维修保养（含导轨润滑、光路除尘、内部清洁等无配件更换），监控调试、电脑系统安装、软件安装等无配件更换的其他设备维修。 |  |  |  |